**Amendments to Specification 3.2, Aggregate Production and Stockpiling**

1. Table 3.2.4.3 is deleted and replaced with the following:

Table 3.2.4.3

Surplus Crushed Aggregate

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Designation**  | **Class**  | **Rate No. 1**  | **Rate No. 2**  |
| 1 | All Classes (2)  | $6.00/t  | $4.75/t  |
| Superpave | All Mix Types (2)  | $6.00/t  | $4.75/t  |
| 2 | 16, 20 and 25  | $3.75/t  | $2.75/t  |
| 2 | 40 and 50  | $3.75/t  | $2.75/t  |
|  2 (1) | 16 (mixed with asphalt)  | $18.00/t  | $15.00/t  |
| 4 | 20 and 25  | $3.75/t  | $2.75/t  |
| 4 | 40  | $3.75/t  | $2.75/t  |
| 6 | 80 and 125  | $2.75/t  | $2.00/t  |
| 8 | 25  | $4.75/t  | $3.75/t  |

(1) These rates are for Surplus Crushed Aggregate which was mixed with asphalt and intended for Asphalt Stabilized Base Course.

(2) Includes only the crushed coarse aggregate and extra manufactured fines