**Amendments to Specification 3.2, Aggregate Production and Stockpiling**

1. Table 3.2.4.3 is deleted and replaced with the following:

Table 3.2.4.3

Surplus Crushed Aggregate

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Designation** | **Class** | **Rate No. 1** | **Rate No. 2** |
| 1 | All Classes (2) | $6.00/t | $4.75/t |
| Superpave | All Mix Types (2) | $6.00/t | $4.75/t |
| 2 | 16, 20 and 25 | $3.75/t | $2.75/t |
| 2 | 40 and 50 | $3.75/t | $2.75/t |
| 2 (1) | 16 (mixed with asphalt) | $18.00/t | $15.00/t |
| 4 | 20 and 25 | $3.75/t | $2.75/t |
| 4 | 40 | $3.75/t | $2.75/t |
| 6 | 80 and 125 | $2.75/t | $2.00/t |
| 8 | 25 | $4.75/t | $3.75/t |

(1) These rates are for Surplus Crushed Aggregate which was mixed with asphalt and intended for Asphalt Stabilized Base Course.

(2) Includes only the crushed coarse aggregate and extra manufactured fines